**Обґрунтування закупівлі: *Поточний ремонт басейну комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №26 Луцької міської ради» на вул. Кравчука, 30 у м.***

***.***

Код ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи

Закупівля: **UA-2024-08-02-008151-a**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення |
| Поточний ремонт басейну комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №26 Луцької міської ради» на вул. Кравчука, 30 у м.код ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи | **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ****Поточний ремонт басейну комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №26 Луцької міської ради» на вул. Кравчука, 30 у м.**В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт. | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років).Розмір бюджетного призначення складає 1 140 855,00 грн. у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2024 рік. |

Об’єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Роздiл 1. Перекриття |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Установлення та розбирання внутрішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м |  м2 | 440 |   |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби |  м2 | 440 |   |
| 3 | Очищення металевих конструкцій від корозіїметалевими щітками |  м2 | 36,4 |   |
| 4 | Шліфування поверхонь з бетону з забиванням тріщин і вибоїн |  м2 | 440 |   |
| 5 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  м2 | 440 |   |
| 6 | Фарбування поверхонь металу фарбою за 1 раз |  м2 | 36,4 |   |
| 7 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованоюцементною вологостійкою |  м2 | 440 |   |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель |  м2 | 440 |   |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 440 |   |
| 10 | Улаштування поліетиленової плівки на підлогу длязахисту покриття чаші басейну |  м2 | 506 |   |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Уповноважена особа Оксана Гах